ПРИМІРНІ СХЕМИ 
організації формувань з обслуговування захисних споруд
Примірний чисельний склад формувань
Схема 	Особовий склад, осіб 	
А 	10 	
Б 	20 	
В 	35 	
А. СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЛАНКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ЗАХИСНИХ СПОРУД МІСТКІСТЮ 150 ОСІБ І МЕНШЕ

Б. СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ЗАХИСНИХ СПОРУД МІСТКІСТЮ ВІД 150 ДО 600 ОСІБ

В. СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ЗАХИСНИХ СПОРУД МІСТКІСТЮ ПОНАД 600 ОСІБ

__________
* За наявності ДЕС.
** За наявності у споруді артезіанської свердловини необхідно передбачати посаду командира ланки (техніка).
*** У споруді місткістю 1200 осіб і більше кількість фасувальників-роздавальників збільшується (з розрахунку 1 на 300 осіб, які підлягають укриттю).
**** У споруді місткістю 1200 осіб і більше необхідно передбачати посаду лікаря.