ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
04 серпня 2015 року N 914
(у редакції наказу Міністерства економіки України)
28 липня 2022 року N 2362

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ
основних одиниць SI
Основні одиниці SI:
Величина	Одиниця	
назва	символ	розмірність	назва	позначення	
				міжн.	укр.	
Час	t	T	секунда	s	с	
Довжина	l, L	L	метр	m	м	
Маса	m	M	кілограм	kg	кг	
Сила електричного струму	I	I	ампер	A	А	
Термодинамічна температура	T	Q	кельвін	K	К	
Кількість речовини	N	N	моль	mol	моль	
Сила світла	Iv	J	кандела	cd	кд	

Визначення основних одиниць SI:
Одиниця часу
Секунда, позначення с (міжн. s), є одиницею часу SI. Вона визначається через фіксоване числове значення частоти цезію  DnCs, надтонкого переходу атома цезію-133 у незбуреному основному стані, що дорівнює 9192631770, вираженої одиницею Гц (міжн. Hz), яка дорівнює с-1  (міжн. s-1).
Одиниця довжини
Метр, позначення м (міжн. m), є одиницею довжини SI. Він визначається через фіксоване числове значення швидкості світла у вакуумі  с, що дорівнює 299792458, вираженої одиницею м/с (міжн. m/s), де секунда визначається через  DnCs.
Одиниця маси
Кілограм, позначення кг (міжн. kg), є одиницею маси SI. Він визначається через фіксоване числове значення сталої Планка  h, що дорівнює 6,62607015  ´  10-34, вираженої одиницею Дж·с (міжн. J·s), яка дорівнює кг·м2·с-1  (міжн. kg·m2·s-1), де метр і секунда визначаються через с і  DnCs.
Одиниця сили електричного струму
Ампер, позначення А (міжн. A), є одиницею сили електричного струму SI. Він визначається через фіксоване числове значення елементарного заряду  е, що дорівнює 1,602176634  ´  10-19, вираженого одиницею Кл (міжн. C), яка дорівнює А·с (міжн. A · s), де секунда визначається через  DnCs.
Одиниця термодинамічної температури
Кельвін, позначення К (міжн. K), є одиницею термодинамічної температури SI. Він визначається через фіксоване числове значення сталої Больцмана  k, що дорівнює 1,380649  ´  10-23, вираженої одиницею Дж·К-1  (міжн. J·K-1), яка дорівнює кг·м2·с-2·К-1  (міжн. kg·m2·s-2·K-1), де кілограм, метр і секунда визначаються через h, c і  DnCs.
Одиниця кількості речовини
Моль, позначення моль (міжн. mol), є одиницею кількості речовини SI. Один моль містить точно 6,02214076  ´  1023  структурних елементів. Це число є фіксованим числовим значенням сталої Авогадро  NA, вираженої одиницею моль-1  (міжн. mol-1), і називається числом Авогадро.
Кількість речовини системи, позначення n, є мірою числа точно визначених структурних елементів. Структурним елементом може бути атом, молекула, іон, електрон, будь-яка інша частинка або точно визначена група частинок.
Одиниця сили світла
Кандела, позначення кд (міжн. cd), є одиницею сили світла в заданому напрямку SI. Вона визначається через фіксоване числове значення світлової ефективності монохроматичного випромінювання частотою 540  ´  1012  Гц (міжн. Hz)  Kcd, що дорівнює 683, вираженої одиницею лм·Вт-1  (міжн. lm·W-1), яка дорівнює кд·ср·Вт-1  (міжн. cd·sr·W-1), або кд·ср·кг-1·м-2·с3  (міжн. cd·sr·kg-1  ·m-2·s3), де кілограм, метр і секунда визначені через h, c і  DnCs.
Спеціальна назва та позначення похідної одиниці вимірювання температури SI для вираження температури за Цельсієм:
Назва величини	Одиниця	
	назва	позначення	
		міжн.	укр.	
Температура за Цельсієм*	градус Цельсія	°C	°С	

____________
*  Температура за Цельсієм t визначається як різниця t = T - T0  між двома термодинамічними температурами T і T0, де T0  = 273,15 К. Інтервал або різниця температур можуть бути виражені в кельвінах або в градусах Цельсія. Одиниця "градус Цельсія" дорівнює одиниці "кельвін".
  
Виконувач обов'язків
директора департаменту
технічного регулювання	Валентина ЯНОВИЧ