Додаток 4
до Порядку первинного обліку 
обсягів утворення, обробки, 
зберігання та повторного 
використання осадів стічних вод
(підпункт 4 пункту 10)
ЖУРНАЛ
ПОВТОРНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОСАДІВ СТІЧНИХ ВОД
__________________________________________________________________________
(назва очисної споруди та найменування підприємства)
І. Первинний облік зберігання осадів стічних вод очисних споруд системи централізованого водовідведення перед їх повторним використанням для удобрювання

	Вид осаду1
	____________________
	
	
	
	
	
	

	Операції з обробки осаду2
	____________________
	
	
	
	
	
	

	Група осаду за ДСТУ 7369:2013
	____________________
	
	
	
	
	
	

	Підстава для використання
	Наказ Мінрегіону від 12 грудня 2018 року № 341
	
	
	
	
	
	

	Розпочато
	«____» ________________ 202__ року
	
	
	
	
	
	

	Завершено
	«____» ________________ 202__ року
	
	
	
	
	
	

	
	Дата надходження осадів
	Кількість прийнятих

осадів, м3
	Вологість прийнятих 
осадів, %
	Агрохімічні показники
	Санітарно-гігієнічні показники
	Вміст солей важких металів, мг/кг АСР
	Ім’я та прізвище, підпис відповідальних працівників

	
	
	
	
	Вміст органічних 
речовин, % АСР
	рН
	Азот загальний, 
% АСР
	Фосфор загальний,

% АСР
	БГКП од/дм3
	Патогенні 
мікроорганізми
	Життєздатні 
яйця гельмінтів
	Стронцій
	Свинець
	Ртуть
	Кадмій
	Нікель
	Хром3+
	Марганець
	Цинк
	Мідь
	Кобальт
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примітки.



1 — сирий осад, надлишковий мул, суміш осадів.



2 — механічне обезводнювання, стабілізація органічної частини, знезараження, сушка, компостування.

ІІ. Первинний облік обсягів відвантаження осадів стічних вод очисних споруд системи централізованого водовідведення перед їх повторним використанням для удобрювання

	Вид осаду1
	____________________

	Операції з обробки осаду2
	____________________

	Група осаду за ДСТУ 7369:2013
	____________________

	Підстава для використання
	Наказ Мінрегіону від 12 грудня 2018 року № 341

	Розпочато
	«____» ________________ 202__ року

	Завершено
	«____» ________________ 202__ року


АСР — абсолютно суха речовина.
	Дата передачі осадів
	Кількість

Переданих

осадів, м3
	Вологість переданих осадів, %
	Агрохімічні показники
	Санітарно-гігієнічні показники
	Вміст солей важких металів, мг/кг АСР
	Ім’я та прізвище, підпис відповідальних працівників

	
	
	
	Вміст органічних речовин, % АСР
	рН
	Азот загальний, 
% АСР
	Фосфор загальний,

% АСР
	БГКП, од/дм3
	Патогенні мікроорганізми
	Життєздатні яйця гельмінтів
	Стронцій
	Свинець
	Ртуть
	Кадмій
	Нікель
	Хром 3+
	Марганець
	Цинк
	Мідь
	Кобальт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Найменування / прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) споживача та його місцезнаходження/

задеклароване / зареєстроване місце проживання (перебування) _______________________________________________________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примітки.



1 — сирий осад, надлишковий мул, суміш осадів.



2 — механічне обезводнювання, стабілізація органічної частини, знезараження, сушка, компостування.

АСР — абсолютно суха речовина.

ІІІ. Первинний облік зберігання осадів стічних вод очисних споруд системи 
централізованого водовідведення перед їх повторним використанням як альтернативного палива

	Вид осаду
	
	Після сушки

	Підстава для використання
	Наказ Мінрегіону від 12 грудня 2018 року № 341

	Розпочато
	«____» ________________ 202__ року

	Завершено
	«____» ________________ 202__ року


	Дата надходження осадів
	Кількість

прийнятих

осадів, т
	Вологість прийнятих осадів, %
	Калорійність прийнятих осадів,

МДж/кг
	Дата передачі обробленого осаду
	Місце передачі обробленого осаду
	Кількість

переданого

осаду, т
	Вологість переданого

осаду, %
	Ім’я та прізвище, підпис відповідальних працівників

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ІV. Первинний облік обсягів спалювання осадів стічних вод очисних споруд системи централізованого водовідведення

	Вид осаду1
	____________________

	Код відходу за НАЦІОНАЛЬНИМ ПЕРЕЛІКОМ ВІДХОДІВ 
(Постанова Кабінету Міністрів України 
від 20 жовтня 2023 року № 1102)
	20 03 06

	Код операції з управління відходами
	D10 (R1)

	Розпочато
	«____» ________________ 202__ року

	Завершено
	«____» ________________ 202__ року


	Дата надходження осадів
	Кількість

прийнятих

осадів, т
	Вологість прийнятих осадів, %
	Кількість утвореної золи, 
яка не є небезпечним відходом, т
	Дата передачі золи
	Місце передачі золи
	Кількість утвореної золи, яка є небезпечним відходом, кг
	Дата передачі золи
	Місце передачі

золи
	Ім’я та прізвище, підпис відповідальних працівників

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примітка.



1 — кек після механічного обезводнювання, осад обезводнений на мулових майданчиках.

