Додаток 2 
до Санітарного регламенту для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 
(пункт 2 розділу VII)
Рівні загального штучного освітлення у приміщеннях дитячих закладів
	Приміщення
	Площина 
(Г-горизонтальна, В-вертикальна) нормування освітленості, 
висота площини над рівнем підлоги
	Штучне освітлення 
робочих поверхонь, лк

	Спальні приміщення
	Г — 0,5 на рівні підлоги
	150

	Навчальні приміщення
	В — 1,5 на середині дошки
	500

	
	Г — 0,8 на робочих столах і партах
	400

	Спортивні, фізкультурно-спортивні зали
	Г — підлога
	200

	
	В — 2,0 метри з обох сторін 
на поздовжній осі приміщення
	75

	Снарядні, інвентарні, господарські комори
	Г — 0,8
	50

	Криті басейни
	Г — на поверхня води
	150

	Актові зали Естради актових залів
	Г — підлога
	200

	
	В — 1,5
	300

	Кабінети педагогічних працівників
	Г — 0,8
	300

	Рекреації
	Г — підлога
	150


