Лист Держмитслужби
17.04.2008   № 11/1-29/4383-ЕП

Мал. 1

Кузов легкового автомобіля 

    1-переднє крило; 2-передній лонжерон; 3-бризговик переднього крила; 4-з’єднувач рами вітрового вікна та боковини; 5-капот; 6-верхня накладка боковини; 7-нижній підсилювач рами вітрового вікна; 
8,23-зовнішні панелі боковини; 9-внутрішня панель боковини; 10-передня балка даху; 11-рама вітрового вікна; 12-арка заднього колеса; 13-з’єднувач боковини та передка; 14, 26-підставка зовнішньої панелі боковини; 15-задня заглушка боковини; 16-внутрішній стояк рами вітрового вікна; 17-панель даху; 
18-підсилювач даху; 19-двері задка; 20-задня балка даху; 21водостічний желобок; 22-жолобок прорізу дверей задка; 24-підсилювач центрального стояка; 25-панель задка; 27-передні двері; 28, 36, 43-відповідно задня, середня та передня підлоги; 29-підсилювач заднього лонжерона; 30-пластина болта підсилювача заднього лонжерона; 31-підсилювач лонжерона під важель задньої підвіски; 32-надставка підсилювача заднього лонжерона; 33-підсилювач лонжеронів під кронштейн домкрата; 34-задній лонжерон; 
35, 38, 45- відповідно задня, середня та передня підлоги; 37-з’єднувач заднього лонжерона та поперечки підлоги; 39-нижня накладка боковини; 40-підсилювач переднього стояка боковини; 41-кронштейн переднього сидіння; 42, 47-прокладки переднього крила; 44-підсилювач підлоги під установлення домкрата; 46-підсилювач підлоги під кріплення важеля коробки передач;48-площадка акумуляторної батареї; 
49-кронштейн кріплення крила; 50-щиток; 51-з’єднувач порога підлоги; 52-з’єднувач переднього лонжерона з підлогою; 53-стояк рамки радіатора; 54, 57-відповідно верхня та нижня поперечки рамки радіатора; 
55-кронштейн кріплення блок-фари; 56-кронштейн передньої підвіски двигуна; 58-панель рамки радіатора; 59-підсилювач нижньої поперечки рамки радіатора.