Додаток 2
до підпункту 3.2.1.6 Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією
ФОРМАТ NOTAM
САІ Украероруху
NОF	
	
Покажчик терміновості	                                                                                                                                        →	
Адреса		
		
	                                                                                                                                        <=	
Дата і час заповнення 	                                                                                                                                          →	
Індекс укладача	                                                                                                                                       <= (	
Серія, номер і позначення повідомлення	
NOTAM, який містить нову інформацію		NOTAMN		
	(серія і номер/рік)			
NOTAM, який замінює попередній NOTAM		NOTAMR		
	(серія і номер/рік)		серія і номер/рік NOTAM, який замінюється)	
NOTAM, який відміняє попередній NOTAM		NOTAMC		
	(серія і номер/рік)		серія і номер/рік NOTAM, який відмінюється)	
			                                           <=	
Визначники	
	FIR	Код NOTAM	Рух	Ціль	Сфера дії	Нижня межа	Верхня межа	Координати, радіус		
 Q)	 _ _ _ _ /	  Q _ _ _ _ /	 _ _ /	 _ _ _ /	 _ _ /	 _ _ _ /	 _ _ _ /	 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /	 <=	
Визначення індексу місцезнаходження ICAO, у якому розташований засіб, повітряний простір або є умови, що є предметом повідомлення	 A)                                                       →	
Термін дії	
Від (група дата/час)	B)										              →	
До (ПОСТ або група дата/час)	C)										РОЗР(EST)*
ПОСТ(PERM)*	<=	
Розклад (якщо це застосовується)	D)		→	
			<=	
Текст NOTAM: викладається відкритим текстом (із використанням скорочень ICAO)	
E)	
	
                                                                                                                                                                                          <=	
Нижня межа	F)                                                                                                                 →	
Верхня межа	G)                                                                                                                <=	
Підпис	

* У відповідних випадках закреслити.

Додаток 3 
до підпункту 3.2.1.8 Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією
ФОРМАТ SNOWTAM
(Заголовок повідомлення)	(ІНДЕКС
ЧЕРГОВОСТІ)	(АДРЕСИ) 
                                                                                                                                                                                           =	
	(ДАТА І ЧАС
ЗАПОВНЕННЯ)	(ІНДЕКС
 УКЛАДАЧА)                                                                                                                                                               =	
(Скорочений заголовок)	(СЕРІЙНИЙ НОМЕР)	(ПОКАЖЧИК МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ)	(ДАТА/ЧАС СПОСТЕРЕЖЕННЯ)	(НЕОБОВ'ЯЗКОВА ГРУПА)	
	S	W	U	K																				   =(	

SNOWTAM	(Серійний номер)                                                                           		
(ПОКАЖЧИК МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ АЕРОДРОМУ)	А)                                                      	
(ДАТА/ГОДИНА СПОСТЕРЕЖЕНЬ (Час завершення вимірювання за UTC))	В)                                                       	
(ПОЗНАЧЕННЯ ЗПС)	С)                                                       	
(ДОВЖИНА РОЗЧИЩЕНОЇ ЧАСТИНИ ЗПС, ЯКЩО МЕНШЕ ОГОЛОШЕНОЇ ДОВЖИНИ ЗПС (м))	D)                                                      	
(ШИРИНА РОЗЧИЩЕНОЇ ЧАСТИНИ ЗПС, ЯКЩО МЕНШЕ ОГОЛОШЕНОЇ ШИРИНИ ЗПС (м), при зміщенні від осьової лінії ЗПС додавати L (ліворуч) чи R (праворуч))	Е)                                                      	
(ОПАДИ ПО ВСІЙ ДОВЖИНІ ЗПС (на кожній третині ЗПС, починаючи від порога, що має найменший номер позначення ЗПС)
NIL – ЧИСТО І СУХО 
1 – ВОЛОГО 
2 – МОКРО або невеликі ділянки води 
3 - ІНІЙ АБО ПАМОРОЗЬ (товщина шару звичайно менше 1 мм) 
4 - СУХИЙ СНІГ 
5 – МОКРИЙ СНІГ 
6 – СЛЬОТА 
7 – ЛІД
8 – УЩІЛЬНЕНИЙ АБО УКАТАНИЙ СНІГ
9 – ЗАМЕРЗЛІ КОЛІЇ АБО ГРЕБЕНІ)	F)

                                           	
(СЕРЕДНЯ ГЛИБИНА НА КОЖНІЙ ТРЕТИНІ ЗАГАЛЬНОЇ ДОВЖИНИ ЗПС (мм))	G)                                                      	
(ВИМІРИ ЗЧЕПЛЕННЯ НА ПОВЕРХНІ НА КОЖНІЙ ТРЕТИНІ ДОВЖИНИ ЗПС І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИМІРУ ЗЧЕПЛЕННЯ:	Н)

                                           	
ОБМІРЮВАНИЙ АБО РОЗРАХУНКОВИЙ КОЕФІЦІЄНТ

0.40 І ВИЩЕ
0.39 – 0.36
0.35 – 0.30
0.29 - .026
0.25 І НИЖЧЕ
9 – НЕНАДІЙНИЙ	
АБО	ОЦІННЕ
ЗЧЕПЛЕННЯ НА ПОВЕРХНІ
ГАРНЕ – 5
СЕРЕДНЄ/ГАРНЕ – 4
СЕРЕДНЄ – 3
СЕРЕДНЄ/ПОГАНЕ – 2
ПОГАНЕ – 1
НЕНАДІЙНЕ - 9		
(Для показу виміряного коефіцієнта використовуються дві цифри, за якими йдуть скорочення, стосовно пристрою для виміру зчеплення, що використовується. Для показу оціночного значення використовується одна цифра.))		
(НАЯВНІСТЬ КРИТИЧНИХ ЗАМЕТІВ (Якщо є, то зазначити висоту (см)/відстань від краю ЗПС (м) і, в міру потреби далі йде L (ЛІВОРУЧ), R (ПРАВОРУЧ) або LR (ЛІВОРУЧ‑ПРАВОРУЧ))	J)                                                       	
(ВОГНІ ЗПС (Якщо вони затемнені, то зазначити YES (ТАК) і відповідно, в міру потреби L (ЛІВОРУЧ), R (ПРАВОРУЧ) або LR (ЛІВОРУЧ‑ПРАВОРУЧ))	К)                                                      	
(ПОДАЛЬШЕ РОЗЧИЩЕННЯ (Якщо планується, зазначити довжину (м)/ширину (м) належної до розчищення частини ЗПС або, якщо буде розчищатися уся ЗПС. зазначити TOTAL (УСЯ ЗПС))	L)                                                      	
(ПОДАЛЬШЕ РОЗЧИЩЕННЯ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ЗАКІНЧИТИ ДО… (UTC))	М)                                                     	
(РД (У разі відсутності відповідної РД  зазначити NO (НЕМАЄ))	N)                                                      	
(ЗАМЕТИ НА РД (Якщо їх висота більш 60 см зазначити УЕS (ТАК), далі зазначити відстань (м) між ними))	Р)                                                      	
(ПЕРОН (Якщо не придатний, зазначити NO (НЕМАЄ))	R)                                                      	
(НАСТУПНІ ПЛАНОВАНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ/ВИМІРИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ … (Указати місяць/число/час за UTC))	S)                                                      	
(ЗАУВАЖЕННЯ ВІДКРИТИМ ТЕКСТОМ (У тому числі ступінь покриття забруднювачем та іншу важливу для експлуатації інформацію, наприклад, посипання піском, видалення льоду))	
Т)                                                   )=	
ПРИМІТКИ     1. Для інформації щодо інших ЗПС повторити від пункту С до пункту Р 
  2. Слова у дужках ( ) не передаються	
ПІДПИС УКЛАДАЧА (не для передавання)

Додаток 4 
до пункту 3.2.1.9 Правил обслуговування аеронавігаційною інформацією
ФОРМАТ ASHTAM
(Заголовок повідомлення)	(ІНДЕКС ЧЕРГОВОСТІ)	(ІНДЕКС(И) АДРЕСАТІВ)1	
	(ДАТА / ЧАС
ЗАПОВНЕННЯ)	(ІНДЕКС
УКЛАДАЧА)	
(Скорочений заголовок)	(СЕРІЙНИЙ НОМЕР ХХХХ)2 	(ПОКАЖЧИК МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ)	(ДАТА/ЧАС ВЫПУСКУ)	(НЕОБОВ’ЯЗКОВА ГРУПА)	
	V	A	*	2																					

ASHTAM	(СЕРІЙНИЙ НОМЕР)	
(РАЙОН ПОЛЬОТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ЗАЗНАЄ ВПЛИВУ)	А)	
(ДАТА/ЧАС (UTC) ВИВЕРЖЕННЯ)	В)	
(НАЗВА І НОМЕР ВУЛКАНА)	С)	
(ШИРОТА/ДОВГОТА  ВУЛКАНА АБО РАДІАЛ ТА ВІДДАЛЕНІСТЬ ВУЛКАНА ВІД НАВІГАЦІЙНОГО ЗАСОБУ)	D)	
(КОЛІРНИЙ КОД СТАДІЇ ТРИВОГИ, ЩО ПОЗНАЧАЄ ВУЛКАНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, У ТОМУ ЧИСЛІ БУДЬ-ЯКИЙ КОЛІРНИЙ КОД ПОПЕРЕДНЬОЇ СТАДІЇ ТРИВОГИ)3	Е)	
(НАЯВНІСТЬ І ГОРИЗОНТАЛЬНІ/ВЕРТИКАЛЬНІ РОЗМІРИ ХМАРИ ВУЛКАНІЧНОГО ПОПЕЛУ)4	F)	
(НАПРЯМОК РУХУ ХМАРИ ПОПЕЛУ)4	G)	
(МАРШРУТИ АБО ДІЛЯНКИ МАРШРУТІВ ТА ЕШЕЛОНИ ПОЛЬОТУ,  ЩО ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ)	H)	
(ЗАКРИТТЯ ПОВІТРЯНОГО ПРОСТОРУ ТА/АБО МАРШРУТІВ АБО ДІЛЯНОК  МАРШРУТІВ ТА НАЯВНІ АЛЬТЕРНАТИВНІ МАРШРУТИ)	I)	
(ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ)	J)	
(ПРИМІТКИ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ ВІДКРИТИМ ТЕКСТОМ)	К)	
ПРИМІТКИ. 	1. ДИВ. ТАКОЖ ДОДАТОК 7 СТОСОВНО ІНДЕКСІВ АДРЕСАТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В СИСТЕМАХ ЗАВЧАСНО ВИЗНАЧЕНОЇ РОЗСИЛКИ. 
2. "ВНЕСТИ ПРИЙНЯТУ В ІCАО БУКВУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРИНАЛЕЖНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ЧАСТИНИ 2 DOC 7910 ICАО.
3. ДИВ. П. 3.5 НИЖЧЕ.
4. ІНФОРМАЦІЮ ПРО НАЯВНІСТЬ, РОЗМІРИ Й РУХ ХМАРИ ВУЛКАНІЧНОГО ПОПЕЛУ (F) И G)) МОЖНА ОТРИМАТИ В КОНСУЛЬТАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ (ЦЕНТРАХ) З ВУЛКАНИЧНОГО ПОПЕЛУ, ВІДПОВІДАЛЬНОМУ ЗА ВІДПОВІДНИЙ FIR.
5. НАЗВИ ПУНКТІВ У ДУЖКАХ ( ) НЕ ПЕРЕДАЮТЬСЯ.	
ПІДПИС УКЛАДАЧА (не для передавання)	

wa(