ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту
та зв’язку України
26.01.2007	№ 54

Додаток 5
до підпункту 3.1.7 Інструкції
з улаштування та експлуатації
залізничних переїздів

Рис. 1.  Обладнання для виявлення нижньої негабаритності в поїздах:
1 – дерев’яна планка розміром 140X1300X15;  2 – болт або валик; 
3 – металевий штир; 4 – шпала

Начальник Головного управління  
колійного господарства                                                                               П.В.Рагулін
a2С’СЌ