ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого
нагляду
27.03.2007  № 62

Таблиця 7.3

Тип блокування опор, формула розрахунку навантаження	кут °	
	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165	180	

V-подібна схема блокування, 
F1=F/(2cos /2)	50	50	52	54	58	63	71	82	100	131	193	383	1146	
Трикутна схема блокування, 
F1=F/(2 sin(π/4-/4))	71	75	82	90	100	113	131	156	193	256	383	764	2292	

33;C