Додаток 3
до Інструкції з огляду та ревізії
рудникового вибухобезпечного
електрообладнання	
СХЕМА 
розташування елементів у ввідному пристрої до моменту стискання ущільнювального кільця

1 - ущільнювальне кільце; 2 - кабель; 3 - закріплювальна планка;
4 - ущільнювальний фланець; 5 - корпус оболонки